Modèle type
Convention d'utilisation relative au drainage
(d'après la norme SIA 271/1:2025 – Étanchéité des espaces intérieurs)
Généralités
La présente convention d’utilisation régit les exigences spécifiques au projet, les dérogations et les responsabilités relatives à l’évacuation des eaux des locaux intérieurs. Elle complète les bases contractuelles ainsi que la norme SIA 271/1:2025 et fait partie intégrante du dossier du projet.

Les dérogations à la norme sont autorisées conformément à la norme SIA 271/1, chapitre 0.4, pour autant qu’elles soient justifiées, documentées et consignées dans la présente convention d’utilisation.

Projet / Domaine du projet :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.
Maître d'ouvrage :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.
Architecte :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.
Maître d'œuvre :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.
Concepteur /
Concepteur spécialisé :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.
Date :	Cliquez ou appuyez pour saisir une date.
Champ d'application
La présente convention d'utilisation s'applique à l'ensemble des éléments de drainage et à leur intégration dans le système d'étanchéité et de revêtement de sol des espaces intérieurs concernés, en particulier :
· les siphons de sol, les caniveaux et les éléments encastrés
· le drainage principal et secondaire
· Raccordements aux étanchéités et aux sous-couches
La présente convention s'applique aux espaces intérieurs non carrossables conformément au champ d'application de la norme SIA 271/1.


Utilisation, sollicitations et matériaux
Utilisation, groupe d'application et Concepts de drainage
Groupe d'utilisation :
☐ A4.1	☐ A4.2	☐ A4.3

Description de l'utilisation / des pièces :
Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Concept de drainage :
☐ Réalisation sans drainage secondaire
☐ Réalisation avec drainage secondaire

Si un système de drainage secondaire est prévu, les dispositions suivantes s'appliquent :
· Aménagement d’un bac sur la sous-structure
· Rebord d’au moins 100 mm au-dessus de la couche d’usure
· Raccordement anti-refoulement
· Évacuation du drainage secondaire par :
☐ le système de drainage principal (recommandé)	☐ une conduite séparée
· Installation d’un système d’alerte précoce pour la détection des fuites
Facteurs d'influence pertinents
Effets mécaniques :
☐ Sans circulation	☐ Piétons	☐ Charge légère	☐ Charge moyenne
☐ Autres :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Effets thermiques :
☐ Aucune	☐ normales	☐ élevées/permanentes
☐ autre :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Effets chimiques :
☐ aucune	☐ Produits de nettoyage	☐ Fluides / produits chimiques
☐ Autres :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Exposition à l'humidité et à l'eau :
☐ projections d'eau	☐ exposition temporaire à l'eau	☐ exposition permanente à l'eau 

Exigences en matière d'hygiène :
☐ normales	☐ élevées	☐ très élevées 


Procédés de nettoyage spécifiques (COP / CIP) :
☐ aucun	☐ COP	☐ CIP	☐ COP & CIP
Remarque : le COP (Cleaning Out of Place) désigne le nettoyage des éléments d'installation démontés ou retirés hors de l'installation. Le CIP (Cleaning In Place) désigne le nettoyage des éléments d'installation fixes sans démontage. L'utilisation de procédés de nettoyage COP ou CIP peut entraîner une augmentation des volumes d'eau ainsi que des contraintes thermiques et chimiques supplémentaires, dont il convient de tenir compte lors de la conception du système de drainage et d'étanchéité.

Remarques / informations spécifiques au projet :
Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Matériaux et système d’étanchéité
Le choix des matériaux pour les surfaces et les éléments encastrés est défini en fonction de l’usage prévu et des contraintes subies.

Revêtement de sol :
☐ Céramique	☐ Résine synthétique	☐ minéral
☐ autre :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.
 
Support :
☐ béton	☐ chape en pente	☐ Montage à sec
☐ Autre :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Système d'étanchéité (étanchéité primaire) :
☐ Coulis d'étanchéité minéral souple
☐ Résine réactive
☐ Dispersion polymère
☐ Membrane d'étanchéité
☐ Autres :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Étanchéité secondaire (si nécessaire) :
☐ Résine liquide
☐ Membranes d'étanchéité en matière synthétique
☐ Membranes d'étanchéité en bitume polymère
☐ Autre :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.
Remarque : le choix des systèmes d'étanchéité s'effectue en fonction du groupe d'application et des contraintes et sert de base à la conception détaillée spécifique au projet.


Système de drainage 
Drainage principal
Le drainage principal s'effectue par :
☐ Des évacuations ponctuelles
☐ Drainage linéaire (caniveaux)
☐ Une combinaison de points et de lignes

Dimensionnement du système de drainage :
☐ Le dimensionnement est effectué conformément à la norme SN 592 000 et aux exigences de la norme SIA 271/1.
☐ Le dimensionnement est effectué sur la base de : 	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.
Dérogations à la norme SIA 271/1
Conformément au chapitre 0.4 de la norme SIA 271/1, les dérogations à la norme sont autorisées à condition qu'elles soient justifiées, documentées et convenues.
Sélection et documentation des dérogations
Pour les dérogations spécifiques à un projet, il convient d'utiliser le tableau de sélection et de documentation ci-dessous :
	 
	Domaine de la norme
	Type de dérogation
	Justification
	Mesure de remplacement / complémentaire
	Justificatif / Référence

	1
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.

	2
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.

	3
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.

	4
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.

	5
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.





Autres écarts spécifiques au projet
D'autres écarts peuvent être décrits en détail ci-dessous :
	 
	Référence de la norme (sélection)
	Dérogation (sélection)
	Justification
	Mesure de remplacement / complémentaire

	1
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	
	

	2
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	
	

	3
	Sélectionnez un élément.
	Sélectionnez un élément.
	
	



Remarque : les justifications admissibles comprennent notamment :
· une nécessité technique (par exemple, une faible hauteur de montage)
· expérience pratique avérée
· Essais ou tests
· Nouveaux développements techniques
Toutes les dérogations font partie intégrante de la présente convention d'utilisation et doivent être approuvées par les participants au projet. 
Raccordements et intégration
La conception détaillée des raccordements entre les éléments de drainage et le système d’étanchéité est réalisée au cas par cas par le concepteur spécialisé et ne fait pas partie intégrante de la présente convention d’utilisation.

Le système d’étanchéité défini au chapitre 3 ainsi que les plans de détail correspondants constituent la base.


Dispositions finales
La présente convention d’utilisation est contraignante et fait partie intégrante du dossier du projet.
Toute modification de l’utilisation, des sollicitations ou des systèmes définis doit être signalée et nécessite une révision de la présente convention.

Les dérogations prévues au chapitre 5 restent valables pendant toute la durée d’utilisation, pour autant qu’aucune modification des conditions limites n’intervienne.

Lieu :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.
Date :	Cliquez ou appuyez pour saisir une date.
Maître d'ouvrage :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.
Architecte :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.
Maître d'œuvre :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.
Concepteur /
Concepteur spécialisé :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.
Entrepreneur :	Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.
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